Приложение №4

к г/контракту №

от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕЖИМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

ОТОПЛЕНИЕ:

Бесперебойно в течение отопительного периода, по температурному графику источника теплоты до границы раздела эксплуатационной ответственности тепловых сетей с Потребителем.

Допустимое отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, - в пределах +/- 3% от установленного температурного графика.

Допустимая продолжительность отключения наружных сетей отопления при аварийных ситуациях:

- не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- не более 16 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 °С;

- не более 8 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 °С;

- не более 4 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 °С.

Температура воздуха в помещениях – в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Бесперебойно круглосуточно в течение года, за исключением перерывов 1 раз в год в связи с производством ежегодных профилактических работ продолжительностью:

- до 14 дней для собственных котельных

- по согласованному органами местного самоуправления графику при покупке тепловой энергии у других поставщиков.

Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:

- 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- 4 часа единовременно;

-при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд.

Температура горячей воды в точке разбора – в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09.

**Поставщик:**  **Потребитель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

М.п М.п